ハイブリッド手術室 術野カメラシステム仕様書②

１．術野ハイビジョンカメラは次の要件を満たすこと

* 1. 撮像素子は１/３型１９２０×１０８０以上の３ＣＭＯＳであること
  2. 映像出力は、ＨＤ－ＳＤＩ、ＤＶＩ、Ｓ－ＶＩＤＥＯ、ＶＩＤＥＯの各端子をそれぞれ１系統以上有すること
  3. カメラコントローラのつまみ操作により、色調整（Ｒ／Ｂ）、明るさ（ＡＥ　ＬＥＶＥＬ）が可能なこと

２．電動三軸雲台は次の要件を満たすこと

2-1　ズーム比は１６倍以上であること

2-2　ズームレンズのズーム・フォーカス・ローテーション操作が可能なこと

2-3　パンチルトローテーション機器のコントローラ部は、旋回操作が可能であるジョイスティックを有すること

2-4　ローテーション操作時の操作を容易にする、画面上部位置表示機能（ＬＥＤ）を有すること

３．架台は次の要件を満たすこと

3-1　天井に新規架台の土台工事を行わないこと

3-2 新規走行架台は既存のMAVIG社レールシステムに対応できる事。また、自由に走行できること

3-3 既存の遮蔽版を新規架台に移設すること

3-4　MAVIG社製懸垂アームを取り付けられること

以上