仕様書②

小児用心機能解析装置　1式

小児用心機能解析は以下の要件をみたすこと。

1. 小児右室心機能解析がバイプレーン撮影で行えること。

（２）小児左室心機能解析がバイプレーン撮影で行えること。

（３）冠動脈狭窄率解析が行えること。

（４）任意の2点間距離計測が行えること。

（５）画像を静止画として記録保存する機能を持つこと。

（６）解析結果をレポートとして出力が行えること。

（７）国際医用画像規格Dicom3.0（512×512 8Bit）準拠のDicom CDから

画像を取得し解析が行えること。

（８）ハードディスク容量300GB以上、メモリ２GB以上を有する

Windows7OS相当以上を搭載したパソコン1台を構成に含むこと。

（９）データのバックアップ機能を有すること。